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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На проведение инженерно-геологических работ

ООО «УфаСтройизыскания»

	№№

п/п
	Наименование
	Показатели

	1. Общие сведения и характеристика зданий и сооружений

	1.1
	Наименование объекта и его адрес
	 «Многоквартирный жилой дом расположеный по адрессу: Республика Башкортостан, Гафурийский район, с. Красноусольский, ул. Чушкина, 25

	1.2
	Заказчик, Инвестор (телефоны и т.д.)
	ООО СЗ «Наш Дом»

	1.3
	Проектная организация (адрес, тел.)
	ООО «Проект-Б»

	1.4
	Вид строительства

(новое, реконструкция и т.д.)
	Строительство

	1.4
	Стадия проектирования
	Проектная документация

	1.5
	Сроки проектирования
	2024 г.

	1.6
	Сроки строительства
	2024-2025гг.

	1.7
	Этапы работы
	В один этап.

	1.8
	Идентификационные сведения об объекте

	1.8.1
	Назначение объекта
	Жилой дом

	1.8.2
	Класс сооружений, уровень ответственности зданий и сооружений (ГОСТ 27751-2014)                     
	Класс пожаробезопасности – ф 1.3, класс ответственности здания - II

	1.8.3
	Габариты

- длина

- ширина
	15,0*36,0 м.

	1.8.4
	Общая высота

Количество надземных этажей
	Высота – 12,7 м. этажей - 4

	1.8.5
	Величина заглубления от планировочной отметки (ориентировочная)

Количество подземных этажей
	Заглубление – 3 м., кол-во подземных этажей -1


	1.8.6
	Основные несущие конструкции (каркас, кирпичные объемы)
	 Кирпичное бескаркасное здание со сборными плитами перекрытий и покрытия. Несущими конструкциями являются кирпичные стены и сборные железобетонные плиты.

	1.8.7
	Предполагаемый тип фундамента
	Железобетонный монолитно-ленточный либо монолитный плитный.

	1.8.8
	Отметка подошвы фундаментов от планировочной отметки (ориентировочная)
	3,0 м.

	1.9
	Перечень нормативно – правовых актов, НТД, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять инженерные изыскания
	С частями СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», указанные в перечне стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утв. Постановлением Правительства РФ от 28.05.2021 г. №815;

СП 11-104-97 «Инженерно – геодезические изыскания для строительства»;

Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:500. Издание ГУГК 2004 г.

СП 11-105-97, ч. I-V «Инженерно – геологические изыскания для строительства»;

СП 11-102-97 «Инженерно – экологические изыскания для строительства»;

СП 14.13330.2018 «СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах»;

СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов»;

ГОСТ 24846-2012 Грунты. Методы измерения деформации оснований зданий и сооружений;

ГОСТ 25100-2020 Грунты. Классификация;

СП 22.13330.2016 «СНиП 2.02.01-83*«Основания зданий и сооружений». Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003»;

	2. Содержание задания на изыскательские работы

	2.1
	Инженерно-геодезические изыскания

	2.1.1
	Требования к инженерно-геодезическим изысканиям 
	Выполнить с выступом за границы земельного участка не менее 15 м и с выступом за пределы дороги по ул. Чушкина до забора детского сада.

	2.1.2
	Масштаб съемки, сечение рельефа
	М 1:500, сечение рельефа 0,5 м

	2.1.3
	Принятая система координат и высот
	Система координат: МСК-02
Система высот: Балтийская

	2.2
	Инженерные изыскания

	2.2.1
	Требования к инженерно-геологическим изысканиям


	СП 47.13330.2018, СП 11-105-97, СП 446.1325800.2019, ТСН 302-50-95.

Выполнить инженерно-геологические изыскания, с указанием сведений о ранее выполненных инженерно-геологических изысканиях и степени изученности данной площадки. 

Исполнитель обеспечивает достаточность и необходимый объем инженерных изысканий для разработки проектной документации;

Задача изысканий:

- получение данных об инженерно-геологическом строении, гидрогеологических условиях участка работ;

	2.2.2
	Возможные изменения геологической среды в период строительства и эксплуатации объекта
	Привести данные по прогнозному изменению уровня грунтовых вод, возможному изменению свойств грунтов

	2.2.3
	Форма и состав технической документации
	Технический отчет с текстовой и графической частями, содержащий инженерно-геологические разрезы, колонки горных выработок.

	2.3
	Инженерно-экологические изыскания   
	Инженерно-экологические изыскания выполняются в один этап в объеме, достаточном для разработки проектной и рабочей документации. Выполнение второго этапа изысканий, в связи с отсутствием дополнительных участков, обусловленных изменением проектных решений, нецелесообразно (п. 8.3.2.1 СП 47.13330.2016).

	2.3.1
	Требования к инженерно-экологические изыскания   
	СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»;

	2.3.2
	Цели и виды инженерных изысканий
	Выполнить согласно СП 438.1325800.2019,

 СП 11-102-97, СП 47.13330.2016.

Исследования и оценка радиационной обстановки, загрязненности почв, грунтов и подземных вод:

- оценка радиационной опасности территории в соот. с п.п.4.45, 4.58, 4.59, СП 11-102-97;

- оценка качества воды как компонента природной среды в соот. с п.п.4.31, 4.37-4.39 СП 11-102-97;

- геоэкологическое опробование почв, грунтов с оценкой их загрязнения в    соот. с п.п.4.18-4.20 и прилож. А СП 11-102-97; 

- измерение уровня шума п.4.75 СП 11-102.97.

Представить Справку о фоновом загрязнении окружающей среды на объект.

	2.3.3
	Охрана труда и окружающей среды
	Охрана труда и окружающей среды организуется руководителем работ в соответствии с нормативно-методическими документами по технике безопасности и охране труда согласно СТП 3014-04-2016.

	2.3.4
	Организация изысканий
	Организация должна быть обеспечена измерительной аппаратурой и оборудованием в необходимом объёме.

	2.3.5
	Дополнительные требования к производству отдельных видов инженерных изысканий, включая отраслевую специфику проектируемого сооружения
	При выявлении в процессе изысканий дополнительных факторов, оказывающих влияние на условия строительства и эксплуатации объекта и требующих проведения дополнительных работ, не предусмотренных программой работ, Исполнитель должен немедленно поставить в известность Заказчика.

Материалы полевых и лабораторных работ передаются по мере их выполнения по требованию Заказчика.

	2.3.6
	Форма и состав технической документации
	Технический отчет с текстовой и графической частями, содержащий инженерно-геологические разрезы, колонки горных выработок.

	2.4
	Инженерно-гидрометеорологические изыскания
	

	2.4.1
	Цели и виды инженерных изысканий
	- комплексное изучение современного состояния инженерно-гидрометеорологических условий территории изысканий;

- оценка и составление прогноза возможных изменений этих условий при ее использовании;

- выявление гидрологических и метеорологических процессов и явлений, которые могут повлиять на объект изысканий

	2.4.2
	Требования к инженерным изысканиям
	Выполнить согласно: СП 47.13330.2016, СП 11-103-97, СП 33-101-2003

	2.5
	Разрешение на производство работ. Наличие согласований, выполненных Заказчиком 
	не требуется.

	2.6
	Сведения о ранее выполненных изысканиях
	Сведения отсутствуют.



	2.7
	Форма и состав технической документации
	Технический отчет с текстовой и графической частями

	3
	Требования к срокам предоставления изыскательской продукции Заказчику
	В соответствии с календарным планом работ 

	4
	Особые требования 
	В соответствии со ст. 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, результаты инженерных изысканий подлежат экспертизе.

В составе договорной (контрактной) документации представить на согласование Заказчику Программы инженерных изысканий.

	5
	Количество экземпляров документации, выдаваемой Заказчику
	4 экз. на бумажном носителе

1 экз. на электроном носителе (word, dwg)


Приложения: 

1. Техническая характеристика зданий и сооружений;
2. Генплан.

3. Граница топографической съемки
Главный инженер проекта


      ___________________________ 
 

              





       (подпись, дата)

Заказ № _____________








Приложение 1 к техническому заданию на изыскания

от «___» ___________ 2020г. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТИРУЕМЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕННИЙ

	№ п/п
	Вид и назначение здания, сооружения
	Конструктивные 

особенности

сооружения
	Габариты, м, длина, ширина, высота
	Предполагаемый тип фундамента
	Нагрузка на фундамент на 1 п.м., тс
	Наличие динамических нагрузок
	Предполагаемые нагрузки на грунты, кг/см2
	Предполагаемая глу-бина погружения свай (заложения  фундаментов)
	Этажность
	Наличие технологических процессов
	Наличие подвала, техподполья, его высота, м
	Чувствительность к неравномерным осадкам
	Прочие 

сведения

	1
	2
	3
	4
	5
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Жилой дом
	Кирпичное здание (кирпичные стены/перекрытия ж/б плиты)
	15,0х36,0х12.6м.
	Ж/б,
ленточный
	40,0
	нет
	20,0
	3,0
	4
	нет
	3.0
	
	


Главный инженер проекта   
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Главный инженер проекта   

